
O

**Jednoprůduchové komínové tvárnice   BLK**  
[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Jednopruduchova_kominova_tvarnice_BLK.jpg)[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Jednopruduchova_kominova_tvarnice_BLK_pudorys_1.jpg)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **komínová tvárnice označení** | **rozměry tvárnice (mm)** | | | **rozměry průduchu (mm)** | | | **kusů na paletě** | **hmotnost  (kg)** | |
| **šířka** | **délka** | **výška** | **a** | **b** | **c** | **kus** | **paleta** |
| **tvárnice  TK - E/25-16** | **250** | **250** | **330** | **160** | **-** | **-** | **36** | **11,6** | **443** |
| **tvárnice  TK - E/30-21** | **300** | **300** | **330** | **210** | **-** | **-** | **24** | **15,5** | **397** |
| **tvárnice**  **TK - E/37-28** | **370** | **370** | **330** | **280** | - | - | **18** | **19,0** | **367** |
| **tvárnice  TK - E/40-31** | **400** | **400** | **330** | **310** | **-** | **-** | **18** | **22,9** | **437** |

O

**Kruhové jednoprůduchové komínové tvárnice   BLK**


[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/kominova_tvarnice_kruhova_TK-E-40-27_R_stavby_kominy_a.jpg)[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/kominova_tvarnice_kruhova_TK-E-40-27_R_stavby_kominy.jpg)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **komínová tvárnice označení** | **rozměry tvárnice (mm)** | | **rozměry průduchu (mm)** | | | **kusů na paletě** | **hmotnost  (kg)** | |
| **průměr** | **výška** | **a** | **b** | **c** | **kus** | **paleta** |
| **tvárnice TK-E/40-27 R** | **D 400** | **330** | **270** | **-** | **-** | **18** | **17,5** | **340** |

o**Jednoprůduchové komínové tvárnice PLEWA**  
[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Jednopruduchova_kominova_tvarnice_PLEWA.jpg)[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Jednopruduchova_kominova_tvarnice_PLEWA_pudorys_1.jpg)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **komínová tvárnice označení** | **rozměry tvárnice (mm)** | | | **rozměry průduchu (mm)** | | | **kusů na paletě** | **hmotnost  (kg)** | |
| **šířka** | **délka** | **výška** | **a** | **b** | **c** | **kus** | **paleta** |
| **tvárnice  TK - P/34x34** | **340** | **340** | **330** | **240** | **-** | **-** | **18** | **19** | **367** |
| **tvárnice  TK - P/36x36** | **360** | **360** | **330** | **260** | **-** | **-** | **18** | **20,6** | **396** |
| **tvárnice  TK - P/38x38** | **380** | **380** | **330** | **280** | **-** | **-** | **18** | **22,1** | **422** |
| **tvárnice  TK - P/40x40** | **400** | **400** | **330** | **300** | **-** | **-** | **18** | **23,5** | **449** |
| **tvárnice  TK - P/46x46** | **460** | **460** | **330** | **360** | **-** | **-** | **12** | **29,2** | **375** |
| **tvárnice  TK - P/49x49** | **490** | **490** | **330** | **390** | **-** | **-** | **12** | **31,6** | **405** |
| **tvárnice  TK - P/55x55** | **550** | **550** | **330** | **450** | **-** | **-** | **6** | **33,5** | **226** |


O

**Jednoprůduchové komínové tvárnice PLEWA s přivětráním**  
[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Jednopruduchova_kominova_tvarnice_PLEWA_s_privetranim.jpg)[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Jednopruduchova_kominova_tvarnice_PLEWA_s_privetranim_pudorys_1.jpg)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **komínová tvárnice označení** | **rozměry tvárnice (mm)** | | | **rozměry průduchu (mm)** | | | **kusů na paletě** | **hmotnost  (kg)** | |
| **šířka** | **délka** | **výška** | **a** | **b** | **c** | **kus** | **paleta** |
| **tvárnice  TK - P/40x40 S** | **400** | **400** | **330** | **240** | **-** | **-** | **18** | **24,4** | **464** |
| **tvárnice  TK - P/43x43 S** | **430** | **430** | **330** | **270** | **-** | **-** | **18** | **29** | **548** |


O

**Dvojprůduchové komínové tvárnice   BLK**

[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Dvoupruduchova_kominova_tvarnice_BLK.jpg)[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Dvoupruduchova_kominova_tvarnice_BLK_pudorys_1.jpg)


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **komínová tvárnice označení** | **rozměry tvárnice (mm)** | | | **rozměry průduchu (mm)** | | | **kusů na paletě** | **hmotnost  (kg)** | |
| **šířka** | **délka** | **výška** | **a** | **b** | **c** | **kus** | **paleta** |
| **tvárnice  TK - E/65-31+21** | **400** | **650** | **330** | **210** | **310** | **-** | **9** | **42,7** | **409** |
| **tvárnice  TK - E/75-31+31** | **400** | **750** | **330** | **310** | **310** | **-** | **9** | **40,7** | **391** |

o

**Dvojprůduchové komínové tvárnice   BLK s ventilačním otvorem**  
[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Dvoupruduchova_kominova_tvarnice_BLK_s_ventilacnim_otvorem.jpg)[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Dvoupruduchova_kominova_tvarnice_BLK_s_ventilacnim_otvorem_pudorys_1.jpg)



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **komínová tvárnice označení** | **rozměry tvárnice (mm)** | | | **rozměry průduchu (mm)** | | | **kusů na paletě** | **hmotnost  (kg)** | |
| **šířka** | **délka** | **výška** | **a** | **b** | **c** | **kus** | **paleta** |
| **NOVINKA tvárnice**  **TK – E/50-27+V** | **360** | **500** | **330** | **100x250** | **270** | **-** | **12** | **27,7** | **358** |
| **tvárnice  TK - E/65-31+V** | **400** | **650** | **330** | **210x310** | **310** | **-** | **9** | **37,4** | **362** |

o

**Dvojprůduchové komínové tvárnice PLEWA**  
[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Dvoupruduchova_kominova_tvarnice_PLEWA.jpg)[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Dvoupruduchova_kominova_tvarnice_PLEWA_pudorys_1.jpg)


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **komínová tvárnice označení** | **rozměry tvárnice (mm)** | | | **rozměry průduchu (mm)** | | | **kusů na paletě** | **hmotnost  (kg)** | |
| **šířka** | **délka** | **výška** | **a** | **b** | **c** | **kus** | **paleta** |
| **tvárnice  TK - P/38x69** | **380** | **690** | **330** | **260** | **280** | **-** | **9** | **39,9** | **384** |
| **tvárnice  TK - P/38x71** | **380** | **710** | **330** | **280** | **280** | **-** | **9** | **39,1** | **377** |
| **tvárnice  TK - P/40x71** | **400** | **710** | **330** | **260** | **300** | **-** | **9** | **43,3** | **415** |
| **tvárnice  TK - P/40x75** | **400** | **750** | **330** | **300** | **300** | **-** | **9** | **41,7** | **400** |
| **tvárnice  TK - P/43x74** | **430** | **740** | **330** | **260** | **330** | **-** | **9** | **48,5** | **461** |

o

**Dvojprůduchové komínové tvárnice PLEWA s přivětráním**  
[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Dvoupruduchova_kominova_tvarnice_PLEWA_s_privetranim.jpg)[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Dvoupruduchova_kominova_tvarnice_PLEWA_s_privetranim_pudorys_1.jpg)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **komínová tvárnice označení** | **rozměry tvárnice (mm)** | | | **rozměry průduchu (mm)** | | | **kusů na paletě** | **hmotnost  (kg)** | |
| **šířka** | **délka** | **výška** | **a** | **b** | **c** | **kus** | **paleta** |
| **tvárnice  TK - P/40x71S** | **400** | **710** | **330** | **240** | **260** | **-** | **9** | **44,2** | **423** |
| **tvárnice  TK - P/43x74S** | **430** | **740** | **330** | **250** | **260** | **-** | **9** | **49,3** | **469** |


o

**Dvojprůduchové komínové tvárnice PLEWA s ventilačním otvorem**  
[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Dvoupruduchova_kominova_tvarnice_PLEWA_s_ventilacnim_otvorem.jpg)[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Dvoupruduchova_kominova_tvarnice_PLEWA_s_ventilacnim_otvorem_pudorys_1.jpg)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **komínová tvárnice označení** | **rozměry tvárnice (mm)** | | | **rozměry průduchu (mm)** | | | **kusů na paletě** | **hmotnost  (kg)** | |
| **šířka** | **délka** | **výška** | **a** | **b** | **c** | **kus** | **paleta** |
| **tvárnice  TK - P/36x50** | **360** | **500** | **330** | **260** | **220x100** | **-** | **12** | **28,8** | **370** |
| **tvárnice  TK - P/43x57** | **430** | **570** | **330** | **330** | **220x100** | **-** | **12** | **34,8** | **442** |


o

**Trojúhelníkové tříprůduchové komínové tvárnice   BLK**


[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/kominova_tvarnice_trojuhelnikova_TK-E_60-10-27-10_T_stavby_kominy_a.jpg)[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/kominova_tvarnice_trojuhelnikova_TK-E_60-10-27-10_T_stavby_kominy.jpg)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **komínová tvárnice označení** | **rozměry tvárnice (mm)** | | | **rozměry průduchu (mm)** | | | **kusů na paletě** | **hmotnost  (kg)** | |
| **šířka** | **délka** | **výška** | **a** | **b** | **c** | **kus** | **paleta** |
| **tvárnice  TK-E/60-10+27+10 T** | **600** | **850** | **330** | **100** | **270** | **100** | **12** | **31,7** | **405** |


o

**Tříprůduchové komínové tvárnice   BLK**  
[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Tripruduchova_kominova_tvarnice_BLK.jpg)[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Tripruduchova_kominova_tvarnice_BLK_pudorys_1.jpg)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **komínová tvárnice označení** | **rozměry tvárnice (mm)** | | | **rozměry průduchu (mm)** | | | **kusů na paletě** | **hmotnost  (kg)** | |
| **šířka** | **délka** | **výška** | **a** | **b** | **c** | **kus** | **paleta** |
| **tvárnice  TK - E /100-31+21+31** | **400** | **1000** | **330** | **310** | **210** | **310** | **6** | **59,9** | **385** |

o  
**Tříprůduchové komínové tvárnice PLEWA s ventilačním otvorem uprostřed**  
[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Tripruduchova_kominova_tvarnice_PLEWA_s_ventilacnim_otvorem_uprostred.jpg)[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Tripruduchova_kominova_tvarnice_PLEWA_s_ventilacnim_otvorem_uprostred_pudorys_1.jpg)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **komínová tvárnice označení** | **rozměry tvárnice (mm)** | | | **rozměry průduchu (mm)** | | | **kusů na paletě** | **hmotnost  (kg)** | |
| **šířka** | **délka** | **výška** | **a** | **b** | **c** | **kus** | **paleta** |
| **tvárnice TK - P /38x84** | **380** | **840** | **320** | **280** | **280x120** | **240** | **6** | **60,8** | **390** |

o  
**Tříprůduchové komínové tvárnice PLEWA s ventilačním otvorem u strany**  
[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Tripruduchova_kominova_tvarnice_PLEWA_s_ventilacnim_otvorem_u_strany.jpg)[](http://www.kominyplanice.cz/gallery/Tripruduchova_kominova_tvarnice_PLEWA_s_ventilacnim_otvorem_u_strany_pudorys_1.jpg)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **komínová tvárnice označení** | **rozměry tvárnice (mm)** | | | **rozměry průduchu (mm)** | | | **kusů na paletě** | **hmotnost  (kg)** | |
| **šířka** | **délka** | **výška** | **a** | **b** | **C** | **kus** | **paleta** |
| **tvárnice TK - P /50x80** | **500** | **800** | **330** | **380** | **240x100** | **260** | **6** | **56,2** | **362** |